KMONL OPERA

TION REPOR

T Ver.1.5

93 R 4 S 29 Q Y+ 68 KSC PT: UV J VW

Pointing on CygOB2

P ASS 1 P

ASS 2 P

ASS 3 P

ASS 4 P

ASS 5

Pass No. 930429{0826 930429{0930 930429{1033 930429{1136 930429{1240

Operation X-Rep

OP-OG-WR T

TCU-MEM-Mo de

X-Rep

RANGE

STT-CA

T-WR T

ACS-Mode

S-Rep X-Rep

RANGE

X-Rep

T arget CygOB2 CygOB2 CygOB2 CygOB2 CygOB2

AOS(UT) 12:49:56 14:32:00 16:12:45 17:54:51 19:36:30

LOS(UT) 13:01:59 14:43:55 16:25:42 18:07:48 19:48:57

Max-El 16.617 54.182 Zenith 67.411 26.230

Time 12:55:49 14:37:08 | 18:00:34 19:42:05

Rep-band X X S X X

Rep-start 12:52:03 14:32:57 16:14:01/16:19:37 17:55:39 19:37:29

Rep-status Completed Completed Interrupted Completed Completed

DP-mode OBS OBS/ACS/OBS OBS OBS OBS

ACS-mode Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Pointing Normal{Pointing Normal{Pointing

ACS-spn/�

s night night night night! 10:4

�

10:3

�

Attitude

2

4

-

-

-

3

5

2

4

307.922

48.878

9.985

3

5

2

4

307.921

48.878

9.985

3

5

2

4

307.922

48.878

9.985

3

5

2

4

307.922

48.878

9.984

3

5

OP-start OPstart1 Cont. Cont. Cont. Cont.

start CE 5Eh 07h 0Eh 15h 1Ch

SIS-mode

Fnt/Fn t

4CCD

Fnt/Fn t

4CCD

Fnt/Fnt

4CCD

Fnt/Fnt

4CCD

Fnt/Fnt

4CCD

S0/1-TECT �=� �42:54= � 42:69 �42:69= � 42:78 �43:27= � 43:37 �43:90= � 43:95

S0/1-CCDT �=� �61:76= � 61:88 �61:76= � 61:86 �61:76= � 61:86 �61:71= � 61:81

GIS-mode

PH MES PH MES PH MES PH MES PH MES

GIS LD Hit -cps/-cps 36cps/40cps 44cps/46cps 48cps/50cps 38cps/42cps

P X Y R S Pos MErr HV HL Gain RT-L RT-U T emp RBMT CalPk RT Pk CalCnt/time

10 8 8 5 0 FLF

| 3/4 48 159 218 12.5 12.0 414.99 183.89

725cts(K

�

)

Pass: s9304290930 3/4

40 159 218 6.0 437.80 182.17

671cts(K

�

)

GIS Mo de Changes: no

Battery Condition (min/max)

BA T V{A BA

T V{B BA

T I{A BA

T I{B BA

T T{A BA

T T{B Charge/Discharge

20.40/23.40 20.40/23.50 �4.25/4.73 �4.43/4.76 4.82/8.74 4.82/8.46 no-go o d-data

Comment: Y‘:I]" 1 pass [5; QL *c2d*A/ A80 5 rl/pb recieve terminate Fe7316,E

A80 *X h! lk QL F m C, 6* 5 +/ A80 5 : real/stor s# rx _8 w a- ?- 1! 2 pass [ Hf ; =

>+:(6^\:I]5-1!

q#ts uo n#p* v? B? -1* gz : KSC y} 5; q#ts uo n#p *~D C< )B ) j @*� ‘-

)&B?0G!�-’,65.!$|� K%

CygOB2 ; {*m4Zb’5.9! (�i)