#%’&$ OPERA TION REPOR T Rev.5 V er 3.1 94 * 11 + 29 ) Y+ 646/647 KSC (, : Y.F uk aza w a - Y.Ohno GS0834-430/A754/PSR0950+08 P ASS 1 P ASS 2 P ASS 3 P ASS 4 P ASS 5 P ass No. 941128{1237 |||| 941128{1444 941128{1547 941129{0103 Operation XREP SBR-A-RNG OP/OG-02 WR T TCU MEM MODE SCT-01 WR T S-CTLG CHK OBS MODE ACS-ERR-RST HAM-ERR-RST OP ST AR T RNG-OFF XREP SCT-02 WR T S-CTLG CHK OBS MODE ACS-ERR-RST BDR STOP XREP BDR STOP XREP SBR-A-RNG CPU 2/3 STP CPU 2/3 RST CPU MEM MODE RNG-OFF XREP DE0-ADRS-ON T a rget GS0834-430 A754 A754 A754 A OS(UT) 18:22:33 21:45:02 23:27:12 01:08:46 LOS(UT) 18:35:10 21:58:38 23:40:11 01:20:40 Max-El 25.262 Zenith 55.527 19.475 Time 18:28:30 || 23:32:59 01:14:13 Rep-band(stat.) X ( Complete ) ( ) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) Rep-sta rt 18:23:35 21:46:23/21:52:01 23:27:59 01:09:47 DP-mode OBS/ACS/OBS OBS/ACS/OBS OBS OBS A CS-mode Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{P oin ting A CS-spn/ � s � s |/| 13.34, 159.93 13.40, 159.80 13.45, 159.88 A ttitude 2 4 128.731 133.090 312.475 3 5 2 4 3 5 2 4 136.944 99.657 339.916 3 5 2 4 136.944 99.657 339.917 3 5 2 4 136.943 99.657 339.916 3 5 OP-sta rt(CE) 18:32:04 ( 00h ) ( ) Cont ( 19h ) Cont ( 23h ) Con t ( 2Dh ) GIS HAM ERR ERROR/RST Normal Normal Normal A CS ERR (SH)MOMCHG (SH)MOMCHG ||{ || SIS-mode F ain t/F ain t 1111/3333 Bright/Brigh t 0123/0123 Bright/Brigh t 0123/0123 Brigh t/Brigh t 0123/0123 S0/1-TECT � 36 : 62/ � 36 : 51 � 39 : 15/ � 38 : 90 � 39 : 34/ � 39 : 09 � 39 : 58/ � 39 : 24 S0/1-CCDT � 61 : 62/ � 61 : 67 � 61 : 67/ � 61 : 72 � 61 : 62/ � 61 : 77 � 61 : 62/ � 61 : 77 GIS-mode PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) GIS LD Hit 27cps/29cps 31cps/29cps 31cps/31cps 27cps/26cps P X Y R S Pos MErr HV HL Gain RT-L RT-U T emp RBMT CalPk RT Pk CalCnt/time 10 8 8 5 0 FLF NO 3/4 48 159 218 15.3 15.2 394.32 183.92 3753 Pass: 941128-1237 3/4 40 159 218 9.3 410.87 180.75 3452 GIS Mo de Changes: None Battery Condition (min/max) BA T V{A BA T V{B BA T I{A BA T I{B BA T T{A BA T T{B 19.90/23.50 19.90/23.50 � 4 : 64/4.77 � 4 : 82/4.78 4.82/8.74 4.82/8.46 Maneuv er Op eration Sta rt Time T arget Name # ( � , � ) ( � , � , ) 11/28 19:00 A754 3 ( 137.196 , -9.632 ) ( 136.9427 , 99.655 , 339.917 ) 11/29 07:50 PSR0950+08 4 ( 148.289 , 7.927 ) ( 148.070 , 82.137 , 350.128 ) Commen t: .6K"2 : SIS count rate of GS0834-430 is less than 0.05c/s/sensor. That of A754 is 1.5c/s/sensor. T6L!G @W37 \D‘ >1 fK EXPRESS K b: In terNet R5 2@ QB OV SUN Rg 8J 3M? BWYa ^ZU 6L iN CEB KGV 1P ASS / Ld h: G AVnjo klX pJ _; r 8: [9E BWH 8EF PVc GL I< _< 4R qmE BSG@W@=J_;e?M?B ( ]0 ) W