SUWVT OPERA

TION REPOR

T Ver.1.5

93 [ 6 \ 7�8 Z Y+ 107�108 KSC X]: ^YR Q _‘

Jupiter, M87

P ASS 1 P

ASS 2 P

ASS 3 P

ASS 4 P

ASS 5

Pass No. 930607{1236 930607{1340 930607{1443 930607{1546 930608{0102

Operation X-REP

OPOG-WR T

STC06-WR

T(#4)

ERR-CODE-RST

(MOMCHG)

OP-STR T

RNG

X-REP

STC01-WR

T(#5)

ERR-CODE-RST

(MOMCHG)

X-REP

HAM-ERR-RST

BDR-STOP

X-REP

BDR-STOP

X-REP X-REP

HAM-ERR-RST

T arget Jupiter

M87 M87 M87 M87

AOS(UT) 17:52:19 19:34:27 21:15:20 22:57:31 00:38:49

LOS(UT) 18:04:21 19:46:32 21:28:25 23:10:10 00:51:10

Max-El 19.92 59.150 Zenith 61.380 22.417

Time 17:58:24 19:39:42 | 23:03:03 00:44:28

Rep-band X X X X X

Rep-start 17:54:28 19:35:08 21:16:32/21:22:56 22:58:32 00:40:12

Rep-status Completed Completed Interrupted Completed Completed

DP-mode TCU/ACS/OBS OBS/ACS/OBS OBS OBS OBS

ACS-mode Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Pointing Normal{Pointing Normal{Pointing

ACS-spn/�

s 17:86

�

14:53

�

14:45

�

14.40

�

14.35

�

Attitude

2

4

185.204

90.572

156.165

3

5

2

4

187.923

77.570

152.125

3

5

2

4

187.923

77.570

152.125

3

5

2

4

187.923

77.569

152.125

3

5

2

4

187.923

77.569

152.124

3

5

OP-start 17:01:02 Conti. Conti. Conti. Conti.

start CE 00h 08h 13h 1Ah 21h

SIS-mode

F aint/F aint

4CCD

Bright/Brigh t

4CCD

Bright/Bright

4CCD

Bright/Bright

4CCD

Bright/Bright

4CCD

S0/1-TECT �37:79/�37:29 �38:22/�37:68 �38:71/�38:22 �39:53/�39:04 �40:31/�49:92

S0/1-CCDT �61:71/�61:77 �61:67/�61:77 �61:67/�61:77 �61:67/�61:81 �61:71= � 61:81

GIS-mode

PH MES PH MES PH MES PH MES PH MES

GIS LD Hit 23cps/23cps 25cps/24cps 31cps/28cps 29cps/27cps 27cps/25cps

P X Y R S Pos MErr HV HL Gain RT-L RT-U T emp RBMT CalPk RT Pk CalCnt/time

10 8 8 5 0 FLF

| 3/4 48 159 218 16.9 17.4 400.07 184.17 3053cts

Pass: s9306071236 3/4

40 159 218 11.5 413.78 181.10 3035cts

GIS Mo de Changes: no

Battery Condition (min/max)

BA T V{A BA

T V{B BA

T I{A BA

T I{B BA

T T{A BA

T T{B Charge/Discharge

20.20/23.40 20.20/23.40 �4:38/4.75 �4:51/4.76 4.82/8.74 4.82/8.46 No Go o d Data

Manoeuvre Op eration

Start Time T arget Name (�, � ) (�, � , )

06/07 18:50:36 M87 ( 187.71 , 12.39 ) ( 187.93 , 77.57 , 152.12 )

06/08 07:10:20 M87 NW ( 187.39 , 77.65 ) ( 187.39 , 12.65 , 152.25 )

( , ) ( , , )

Comment: adJPc; Count rate from M87 is ab out 0.25 cts/sec.In its X-ray sp ectrum obtained from SIS,

ther are some line features.

e b d G g d K ACS J ERR-CODE M GIS J HAM-ERR M O h M i H @D C J I9 f d K j k F m h M i C:

L?9lnBNGOdOhDEGA@H<=L>

%480&!o,*5p"7/2r63)8.’*$+5.2 1 s1#&3,-*8.( (tq)