CEGFD OPERA

TION REPOR

T Ver.1.5

93 K 7 L 6 J Y+ 136 KSC HM: BI A NO

V ela X-1/Pup A #1, #2

P ASS 1 P

ASS 2 P

ASS 3 P

ASS 4 P

ASS 5

Pass No. 930706{0309 930706{0412 930706{0515 930706{0619 930706{0722

Operation X-REP

OP-OG-WR T

TCU-MODE

1CCD-BRGT

OP-STR T

X-REP

RNG

STC-WR

T-CHK

OBS-MOD

X-REP

BDR-STOP

X-REP

BDR-STOP

X-REP

RNG

X-REP

T arget

V ela X-1 V ela X-1 V ela X-1 V ela X-1 V ela X-1

AOS(UT) 04:00:02 05:42:07 07:23:01 09:05:18 10:46:55

LOS(UT) 04:12:47 05:54:53 07:36:46 09:18:31 10:59:09

Max-El 22.071 61.897 Zenith 61.410 23.210

Time 04:06:18 05:47:43 | 09:11:114 10:52:39

Rep-band(stat.) X ( Completed ) X ( Completed ) X ( Interrupted ) X ( Completed ) X ( Completed )

Rep-start 04:01:58 05:42:41 07:24:09/07:30:02 09:05:56 10:47:58

DP-mode OBS/TCU/OBS OBS/ACS/OBS OBS OBS OBS

ACS-mode Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal-Pointing Normal{Pointing Normal{Pointing

ACS-spn/�

s 21.24

�

21.25

�

21.29

�

21.28

�

21.32

�

Attitude

2

4

135.817

130.710

115.203

3

5

2

4

135.816

130.710

115.199

3

5

2

4

135.817

130.711

115.201

3

5

2

4

135.817

130.711

115.200

3

5

2

4

135.817

130.711

115.200

3

5

OP-start(CE) 04:10:00 ( 00h ) Cont ( 07lh ) Cont ( 0Eh ) Cont ( 15h ) Cont ( 1Eh )

SIS-mode

F aint/F aint

4CCD

Bright/Brigh t

1CCD

Bright/Bright

1CCD

Bright/Bright

1CCD

Bright/Bright

1CCD

S0/1-TECT �40:65/�40:35 �41=04/�40:74 �40:99/�40:79 �40:36/�40:26 �39:49/�39:48

S0/1-CCDT �61:71/�61:81 �61:71/�61:81 �61:71/�61:81 �61:71/�61:86 �61:71/�61:81

GIS-mode

PH PH PH PH PH

GIS LD Hit 22cps/25cps 26cps/28cps 32cps/31cps 32cps/29cps 34cps/34cps

P X Y R S Pos MErr HV HL Gain RT-L RT-U T emp RBMT CalPk RT Pk CalCnt/time

10 8 8 5 0 FLF

| 3/4 48 159 218 10.9 10.9 417.52 183.70 987

Pass: s9307060309 3/4

40 159 218 5.5 427.41 181.98 959

GIS Mo de Changes: no change

Condition Condition (min/max)

BA T V{A BA

T V{B BA

T I{A BA

T I{B BA

T T{A BA

T T{B Charge/Discharge

20.30/23.40 20.30/23.40 �4:12/4.73 �4:21/4.76 4.82/8.74 4.82/8.46 no go o d data

Manoeuvre Op eration

Start Time T arget Name # (�, � ) (�, � , )

7/6 15:35 Pup A 1 ( 125.429 , �412:777 ) ( 125.7141 , 132.9698 , 109.6341 )

7/7 02:38 Pup A 2 ( 125.558 , �42:661 ) ( 125.8432 , 132.8532 , 109.7735 )

( , ) ( , , )

Comment: PU5 @S: 1 rev 5 QL 26 V ela X-1 6W’3(0/52 %.97,/) 2rev R <XQ:*397

,/! Count rate 6 GIS2 2 eclipse Y �1cts/s, Q:&Z4 pulse-p eak 2 15cts/s *8&2-!#\]$

Observ ation of V ela X-1 eclipse-egress. Multiple p ointing of Pup-A for SIS calibration in the remote orbit.

SIS is set to 1-CCD mo de. F our chips are used in turn. ++^U6 GIS HAM ERROR, ACS ERROR 6[1

&7.;! KSC _V6b?)a&1&7-! SA dfe"c"6>‘2?g9)%97-!#=T$