-/10. OPERA

TION REPOR

T Ver.1.5

93 5 7 6 11 4 Y+ 141 KSC 27: ,3 + 89

Mo on/QSF-3/NGC1313

P ASS 1 P

ASS 2 P

ASS 3 P

ASS 4 P

ASS 5

Pass No. 930711{0205 930711{0308 930711{0412 930711{0515 930711{0619

Operation X-REP

RNG

OP-OG-WR T

TCU-MODE

SCT-WR T

OBS-MODE

ER-COD-RST

HAM-ERR-RST

OP-STR T

X-REP

SCT-WR T

OBS-MOD

D0-ADRS-ON

X-REP

BDR-STOP

X-REP

BDR-STOP

ER-COD-RST

X-REP

RNG

ST-CAL-ENA

SCT-WR T

OBS-MOD

X-REP

T arget

Mo on Mo on Mo on Mo on Mo on

AOS(UT) 02:15:03 03:56:34 05:38:28 07:20:13 09:02:24

LOS(UT) 02:27:31 04:09:18 05:51:11 07:32:54 09:13:14

Max-El 32.481 77.734 Zenith 44.184 14.220

Time 02:20:57 04:02:26 | 07:25:49 09:07:06

Rep-band(stat.) X ( Completed ) X ( Completed ) X ( Interrupted ) X ( Completed ) X ( Completed )

Rep-start 02:16:19 03:57:25 05:39:13/05:44:51 07:20:43 09:03:05

DP-mode OBS/TCU/OBS OBS/ACS/OBS OBS OBS/ACS/OBS OBS

ACS-mode Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal-Pointing Normal{Pointing Normal{Pointing

ACS-spn/�

s 10.35

�

9.63

�

8.86

�

7.34

�

5.15

�

Attitude

2

4

5.875

82.422

24.272

3

5

2

4

6.613

82.122

24.169

3

5

2

4

7.381

81.816

24.062

3

5

2

4

8.880

81.273

23.831

3

5

2

4

10.990

80.398

23.494

3

5

OP-start(CE) 02:24:31 ( 00h ) Cont ( 0Fh ) Cont ( 1Dh ) Cont ( 2Fh ) Cont ( 3Eh )

SIS-mode

F aint/F aint

4CCD

F aint/F ain t

4CCD

F aint/F aint

4CCD

F aint/F aint

4CCD

F aint/F aint

4CCD

S0/1-TECT �36:77/�36:85 �36:77/�36:85 �36:24/�36:27 �35:27/�35:35 �33:91/�34:04

S0/1-CCDT �61:38/�60:97 �61:67/�61:30 �61:67/�61:53 �61:67/�61:53 �61:57/�61:30

GIS-mode

PH PH PH PH PH

GIS LD Hit 25cps/27cps 25cps/24cps 29cps/28cps 28cps/28cps 23cps/23cps

P X Y R S Pos MErr HV HL Gain RT-L RT-U T emp RBMT CalPk RT Pk CalCnt/time

10 8 8 5 0 FLF

| 3/4 48 159 218 15.3 15.2 399.31 183.90 2187

Pass: s9307110205 3/4

40 159 218 9.8 417.11 181.11 2039

GIS Mo de Changes: no change

Condition Condition (min/max)

BA T V{A BA

T V{B BA

T I{A BA

T I{B BA

T T{A BA

T T{B Charge/Discharge

20.20/23.40 20.20/23.40 �4:16/4.75 �4:21/4.76 4.82/8.74 4.82/8.46 0.98616/1.00240

Manoeuvre Op eration

Start Time T arget Name # (�, � ) (�, � , )

7/11 02:35 Mo on p os7 1 ( 6.790 , 8.102 ) ( 6.613 , 82.122 , 24.169 )

7/11 04:15 Mo on p os8 2 ( 7.559 , 8.407 ) ( 7.382 , 81.816 , 24.064 )

7/11 05:55 Mo on p os9 3 ( 8.300 , 8.631 ) ( 8.122 , 81.592 , 23.943 )

Comment: : <’ );: Observed GIS Count rate of the Mo on is �0.2 cts/s/sensor. SIS data during the

mo on observation seem to b e telemetry saturated probably b ecause of the optical light leak age. Pass 1 & Pass

3 % ACS ERROR CODE (SH)MOMCHG "%$’% reset! (Ueno, Itoh)

(* Maneuver Op eration ’=#

7/11 07:15 Mo on p os10 4 (9.061, 8.952) (8.883, 81.271, 23.832)

7/11 08:55 Mo on p os11 5 (11.171, 9.824) (10.991, 80.398, 23.493)

7/11 12:10 QSF-3 6 (55.435, -44.119) (55.283, 134.381, 39.660)

7/12 13:50 NGC1313 1 (49.564, -66.497) (49.373, 156.743, 43.249)