"$&%# OPERA

TION REPOR

T Rev.5 Ver 3.1

94 ) 9 * 10 ( Y+ 567 KSC ’+: K. Iwasaw a , H. Kaneda

PSR1706{44/GX13+1/G358.7{9.9/GX339{4

P ASS 1 P

ASS 2 P

ASS 3 P

ASS 4 P

ASS 5

Pass No. 940910{0619 940910{0723 940910{0826 940910{0930 940910{1033

Operation X REP

OP/OG-10 WR T

TCU MEM MODE

X REP

SBR-A RNG

ST AR-02(6,1,2)

S-CTLG CHK

OBSER

VE MODE

CPU2/3 STOP

CPU2/3 RST

RNG OFF

X REP

CPU2/3 STOP

CPU2/3 RST

BDR STOP

X REP

BDR STOP

X REP

SBR-A RNG

CPU2/3 STOP

CPU2/3 RST

GIS MEM MODE

RNG OFF

X REP

T a rget PSR1706{44 PSR1706{44 PSR1706{44 PSR1706{44 PSR1706{44

AOS(UT) 09:27:38 11:09:23 12:50:51 14:32:54 16:14:49

LOS(UT) 09:41:08 11:22:38 13:04:26 14:45:43 16:25:48

Max-El 30.876 74.020 Zenith 49.361 15.900

Time 09:34:01 11:15:26 | 14:38:40 16:19:49

Rep-band(stat.) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete )

Rep-start 09:29:13 11:10:08 12:51:48/12:57:52 14:33:32 16:15:44

DP-mode OBS OBS/ACS/OBS OBS OBS OBS

ACS-mode Normal{Pointing Normal{Pointing Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Pointing

ACS-spn/�

s

�

s

2.19, 89.73 Night Night Night Night

Attitude

2

4

257.69492

134.41251

180.54632

3

5

2

4

250.56734

143.70925

173.27805

3

5

2

4

257.69492

134.41251

180.54632

3

5

2

4

257.69492

134.41251

180.54632

3

5

2

4

257.69492

134.41251

180.54632

3

5

OP-start(CE) 09:37:58 ( 00h ) Cont ( 08h ) Cont ( 10h ) Cont ( 18h ) Cont ( 21h )

GIS HAM ERR Normal ERR ERR Normal Normal

ACS ERR | | | | |

SIS-mode

F ain t/F aint

0101/2323

F aint/F aint

1111/3333

F aint/F aint

0101/2323

F aint/F ain t

0101/2323

F aint/F ain t

0101/2323

S0/1-TECT �38:56/�38:56 �38:27/�38:26 �37:89/�37:97 �38:08/�38:12 �38:22/�39:31

S0/1-CCDT �61:67/�61:77 �61:62/�61:77 �61:67/�61:77 �61:67/�61:77 �61:67/�61:77

GIS-mode

PH(8{8{8{0{0{7) PH(8{8{8{0{0{7) PH(8{8{8{0{0{7) PH(8{8{8{0{0{7) PH(8{8{8{0{0{7)

GIS LD Hit 27cps/24cps 83cps/95cps 30cps/32cps 31cps/30cps 23cps/23cps

P X Y R S Pos MErr HV HL Gain RT-L RT-U T emp RBMT CalPk RT Pk CalCnt/time

8 8 8 0 0 FLF NO

3/4 48 159 218 13.1 13.1 399.98

| |

Pass: 940910-0619 3/4 40 159 218 7.6 424.55

|

|

GIS Mo de Changes: 8{8{8{0{0{7

Battery Condition (min/max)

BA T V{A BA

T V{B BA

T I{A BA

T I{B BA

T T{A BA

T T{B

20.0/23.4 20.0/23.5 �4:16/4.75 �4:34/4.76 4.82/8.74 4.82/8.46

Maneuver Op eration

Sta rt Time T arget Name # (�, � ) (�, � , )

09/10 19:00 GX13+1 6 ( 273.6292 , �17:1572 ) ( 273.8298 , 107.0849 , 180.7749 )

09/11 06:20 G358.7{9.9 1 ( 275.9083 , �34:8853 ) ( 276.1939 , 124.7482 , 180.9682 )

09/12 02:50 GX339{4 2 ( 255.7042 , �48:7889 ) ( 256.0097 , 138.7397 , 174.1309 )

Comment: -3? 0:

The SIS count rate of PSR1706{44 is 0.55cps/sensor.

E3@2>.H=8 0DIJL!P?Q @T3?V mo de FG5 =<Z9417D: C/R;:6KUM@ XA;

:NW[OL

IBNYSOL