"$&%# OPERA TION REPOR T Rev.5 V er 3.1 94 ) 12 * 07 ( Y+ 655 KSC ’+ : Y.F uk aza w a , Y.Segaw a F AIRALL9#2/MS1008.1-1224/NGC7320 P ASS 1 P ASS 2 P ASS 3 P ASS 4 P ASS 5 P ass No. 941206{1030 941206{1133 941206{1236 941206{1340 941206{1443 Operation XREP OP/OG-05 WR T TCU MEM MODE CPU2/3-STOP CPU2/3-RST OP ST AR T X REP SBR-A-RNG SCT-03 WR T S-CTLG CHK OBS MODE RNG-OFF XREP BDR STOP XREP BDR STOP XREP SBR-A-RNG CPU 2/3 STP CPU 2/3 RST CPU MEM MODE RNG-OFF XREP T a rget F AIRALL9#2 F AIRALL9#2 F AIRALL9#2 F AIRALL9#2 F AIRALL9#2 A OS(UT) 14:37:22 16:19:03 18:00:12 19:41:51 21:23:33 LOS(UT) 14:49:16 16:30:58 18:12:43 19:54:10 21:34:46 Max-El 25.202 68.797 Zenith 51.365 17.289 Time 14:43:02 16:24:17 || 19:47:18 21:28:30 Rep-band(stat.) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) Rep-sta rt 14:38:11 16:19:35 18:00:51/18:06:27 19:42:29 21:24:13 DP-mode OBS OBS/ACS/OBS OBS OBS OBS A CS-mode Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{P oin ting A CS-spn/ � s � s |/| |/| |/| 4.63, 64.67 4.69, 64.37 A ttitude 2 4 21.098 148.616 227.225 3 5 2 4 21.099 148.615 227.225 3 5 2 4 21.099 148.615 227.225 3 5 2 4 21.099 148.615 227.226 3 5 2 4 21.099 148.615 227.226 3 5 OP-sta rt(CE) 14:46:23 ( 00h ) Cont ( 08h ) Cont ( 10h ) Cont ( 18h ) Con t ( 21h ) GIS HAM ERR ERR/RST Normal Normal Normal Normal A CS ERR ||- ||- || ||{ ||{ SIS-mode F ain t/F ain t 1111/3333 F ain t/F ain t 1111/3333 F ain t/F ain t 1111/3333 F ain t/F ain t 1111/3333 F ain t/F ain t 1111/3333 S0/1-TECT � 34 : 05/ � 34 : 28 � 34 : 30/ � 34 : 52 � 34 : 78/ � 34 : 96 � 35 : 46/ � 35 : 64 � 36 : 24/ � 36 : 37 S0/1-CCDT � 60 : 82/ � 60 : 59 � 60 : 87/ � 60 : 64 � 60 : 92/ � 60 : 64 � 61 : 01/ � 60 : 78 � 61 : 20/ � 60 : 92 GIS-mode PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) GIS LD Hit 28cps/26cps 29cps/27cps 28cps/28cps 26cps/23cps 25cps/23cps P X Y R S Pos MErr HV HL Gain RT-L RT-U T emp RBMT CalPk RT Pk CalCnt/time 10 8 8 5 0 FLF NO 3/4 48 159 218 14.7 14.7 391.63 183.74 1038 Pass: 941206-1030 3/4 40 159 218 8.7 417.29 180.86 945 GIS Mo de Changes: None Battery Condition (min/max) BA T V{A BA T V{B BA T I{A BA T I{B BA T T{A BA T T{B 19.80/23.50 19.80/23.50 � 4 : 51/4.75 � 4 : 43/4.78 4.82/8.74 4.82/8.17 Maneuv er Op eration Sta rt Time T arget Name # ( � , � ) ( � , � , ) 12/06 23:40 MS1008.1-1224 2 ( 152.642 , -12.663 ) ( 152.405 , 102.707 , 336.512 ) 12/07 13:40 NGC7320 3 ( 339.017 , 33.945 ) ( 339.211 , 55.927 , 199.508 ) Commen t: -2J 0 : SIS count rate of F airall9 is 1.0c/s. U2KX!/ZJ 0]c4;GB8.g 8dOH4];J<S3W864> :ED4\A:= ThME> N5]VmKA :=Tk: 7Q7H]@ RGPVm\i >:a=DN 4L9bG45 Y IHCA7Q7H^_jp‘;J[foJ 0K\e:E.4F?]1I\qsrtt ... _ln‘