#%’&$ OPERA TION REPOR T Rev.5 V er 3.1 95 * 6 + 27 ) Y+ 857 KSC (, : A. F uruza w a, T. T ak ahashi and T. Asan uma NGC4552 ! 3c279#4 P ASS 1 P ASS 2 P ASS 3 P ASS 4 P ASS 5 P ass No. 950627{0721 950627{0824 950627{0928 950627{1031 950627{1134 Op eration X REP OP/OG-01 WR T TCU MEM MOD DP BC ENA 03-60F055 DP BC EXEC DP BC ENA 03-600FFF DP BC EXEC OP ST AR T X REP SBR-A RNG S-CTLG WT/CK OBSER VE MODE RNG OFF X REP BDR STOP X REP BDR STOP X REP ACS ERR RE- SET CPU STP/RST GIS MEM MODE X REP SBR RNG RNG OFF T a rget 3c279#4 3c279#4 3c279#4 IRAS13349+243 IRAS 13349+243 A OS(UT) 10:12:04 11:52:50 13:34:07 15:15:59 16:57:33 LOS(UT) 10:23:43 12:06:05 13:47:29 15:29:06 17:10:07 Max-El 13.851 44.010 Zenith 78.740 34.454 Time 10:17:43 11:58:49 | 15:21:55 17:03:15 Rep-band(stat.) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) Rep-sta rt 10:13:47 11:53:51 13:34:55/13:41:01 15:16:33 16:58:17 DP-mo de OBS OBS OBS OBS OBS A CS-mode Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Poin ting SUN-p os � s / � s 17.18/125.69 17.13/125.48 17.11/125.27 {/{ {/{ A ttitude 2 4 194.25066 95.75123 171.28037 3 5 2 4 194.25055 95.75156 171.27920 3 5 2 4 194.24941 95.75036 171.27997 3 5 2 4 204.55572 65.63920 153.10118 3 5 2 4 204.55460 65.64105 153.09979 3 5 OP-sta rt(CE) 10:19:56 ( 00h ) Cont ( 09h ) Cont ( 11h ) Cont ( 1Fh ) Cont ( 27h ) GIS HAM ERR Normal Normal Normal Normal Normal A CS ERR Normal Normal (SH) MOMCHG (SH)MOMCHG Normal SIS-mo de F ain t/F ain t 0101/2323 F ain t/F ain t 1111/3333 F ain t/F ain t 1111/3333 F ain t/F ain t 1111/3333 F ain t/F ain t 1111/3333 S0/1-TECT � 42 : 44/ � 42 : 39 � 41 : 91/ � 41 : 86 � 41 : 38/ � 41 : 37 � 41 : 04/ � 40 : 94 � 41 : 57/ � 41 : 47 S0/1-CCDT � 61 : 67/ � 61 : 77 � 61 : 67/ � 61 : 77 � 61 : 67/ � 61 : 77 � 61 : 67/ � 61 : 77 � 61 : 62/ � 61 : 77 GIS-mo de PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) GIS LD Hit 27/27 cps 26/28 cps 29/29 cps 33/33 cps 31/31 cps P X Y R S P os MErr HV HL Gain RT-L RT-U T emp RBMT CalPk CalCnt/sec RT Pk 10 8 8 5 0 FLF No 3/4 48 159 218 16.2 16.3 320.20 0.1100 183.87 Pass: 950627-0824 3/4 40 159 218 10.4 419.83 0.0996 180.65 SIS Mo de Changes: F/F 1111/3333 Lvl:o�/0.41k eV(3c279#4,IRAS13349+243), F/F 1212/3030 Lvl:o�/0.48keV(A1774) GIS Mo de Changes: None Battery Condition (min/max) BA T V{A BA T V{B BA T I{A BA T I{B BA T T{A BA T T{B 20.20/23.20 20.20/23.10 � 4 : 34/4.73 � 4 : 12/4.76 5.10/9.03 10.19/11.66 Maneuv er Op eration Sta rt Time T a rget Name # ( � , � ) ( � , � , ) 6/27 14:50 IRAS13349+243 4 ( 204.3292 , 24.3844 ) ( 204.5526 , 65.6436 , 153.0993 ) 6/27 22:30 A1774 5 ( 205.3000 , 40.0000 ) ( 205.5275 , 50.0311 , 153.2055 ) Commen t: - 3J"/ : The counting rate obtained from 3C279 is 0.28cts/sec/GIS and 0.4cts/sec/SIS. F rom IRAS 13349+243, it is 0.38 cts/sec/SIS. KSC 2UY7Q7QFaW>M?Ze;4!:6<DL>7]i‘^Z j3Kmuyrtvy:;PJ:T7KYtwyp[:{XIHPKEY|so.Kz�IhDAZ]c~^

?NM@SZ 3c279 R 2CCD mo de EFBD> M7M>AZ |soOJ wlxVI 1CCD mo de I98 M>A:Y KSC I 0PdJ}� K 2CCD E?Z Bit-Med EK nqBD 7M? :YL FSG Bit High H JE\Z kg Jkg E=S Hb1 F> R?PFKZ]5�>CC _?Pf�^