&(*)’ OPERA TION REPOR T Rev.5 V er 3.1 95 - 10 . 11 , Y+ 963 KSC +/ : Y. T a w ara and K. Kinugasa W51/RASS2018.1-22 P ASS 1 P ASS 2 P ASS 3 P ASS 4 P ASS 5 P ass No. 951011{0413 951011{0516 951011{0620 951011{0723 951011{0827 Op eration X REP OP/OG 02 WR T TCU MEM MODE OP ST AR T (YOHKOH) X REP ST AR-04 WR T S-CTLG CHK OBSER VE MODE CPU STP/RST GIS MEM MODE BDR STP X REP BDR STP (YOHKOH) X REP SBR-A RNG RNG OFF T a rget W51 W51 W51 A OS(UT) 06:17:56 09:40:08 13:03:30 LOS(UT) 06:29:44 09:53:18 13:15:47 Max-El 13.966 Zenith 33.408 Time 06:23:40 |{ 13:09:08 Rep-band(stat.) X ( Complete ) ( ) X ( Complete ) ( ) X ( Complete ) Rep-sta rt 06:18:53 09:40:53/09:46:43 13:04:05 DP-mo de OBS ! TCU ! OBS OBS ! ACS ! OBS OBS A CS-mode Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Poin ting SUN-p os � s / � s 8.576 / 137.22 8.436 / 137.13 |{ / |{ A ttitude 2 4 291.0043 75.6450 191.2600 3 5 2 4 3 5 2 4 291.0043 75.6450 191.2600 3 5 2 4 3 5 2 4 291.0043 75.6450 191.2600 3 5 OP-sta rt(CE) 06:25:53 ( 00h ) ( ) Cont ( 15h ) ( ) Cont ( 2Ah ) GIS HAM ERR Normal Err ! Normal Normal A CS ERR |{ |{ |{ SIS-mo de F ain t 1212/0303 F ain t 1212/0303 F ain t 1212/0303 S0/1-TECT � 34 : 25/ � 34 : 38 � 33 : 28/ � 33 : 45 � 32 : 70/ � 32 : 92 S0/1-CCDT � 60 : 78/ � 60 : 50 � 60 : 87/ � 60 : 59 � 60 : 54/ � 60 : 26 GIS-mo de PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) GIS LD Hit 25/25 cps 30/29 cps 26/28 cps P X Y R S P os MErr HV HL Gain RT-L RT-U T emp RBMT CalPk CalCnt CalTim RT Pk 10 8 8 5 0 FLF No 3/4 48 159 218 15.8 15.8 379.14 745 7560 184.03 Pass: 951011-0413 3/4 40 159 218 10.4 406.36 714 7560 180.60 SIS Mo de Changes: F/F 1212/0303 L VL Dscr 0.48 keV for W51 F/B 1111/3333 L VL Dscr o� for RASS2018.1-22 GIS Mo de Changes: None Battery Condition (min/max) BA T V{A BA T V{B BA T I{A BA T I{B BA T T{A BA T T{B BatV A 19.40/23.00 � 4 : 90/4.75 � 4 : 43/4.95 9.03/10.19 15.35/17.29 Maneuv er Op eration Sta rt Time T a rget Name # ( � , � ) ( � , � , ) 10/11 20:30 RASS2018.1-22 4 ( 305.2687 , -22.5886 ) ( 305.4567 , 112.4788 , 193.3314 ) Commen t: 03H" 1 : The counting rate of W51 is 0.04 c/s/1sensor for GIS (within cen tral 4 arcmin radius) and 0.28 c/s/1sensor for SIS (2 chip). VTUWZ_H $b8 ]^b R#7 A<E cI 2g? NL6 G<E If9 J@S D=AY <H$ bIKB :MD ?8> Q>QEi8BC5J?Y[ak\ <HE<PL:jOC5J?Yl3IXh‘Re=J=AY%DIX4JM=G5;F ..... [!d\