"$&%# OPERA TION REPOR T Rev.5 V er 3.1 96 ) 1 * 5 ( Y+ 1049 KSC ’+ : K.Hay ashida and Y. Maeda HD111812/NGC4438/NGC533 P ASS 1 P ASS 2 P ASS 3 P ASS 4 P ASS 5 P ass No. 960105{0927 960105{1031 960105{1134 960105{1237 960105{1341 Op eration X REP SBR-A RNG OP/OG-10 WR T OP/OG CHK BA T-B TCL OF OP ST AR T RNG OFF X-REP S-CTLG WR T S-CTLG CHK OBS MODE X REP BDR STP X REP BDR STP X REP SBR-A RNG CPU-STOP CPU-RST GIS MEM MODE X REP T a rget HD111812 HD111812 HD111812 NGC4438 NGC4438 A OS(UT) 13:23:31 15:04:47 16:46:22 18:27:59 20:10:04 LOS(UT) 13:36:04 15:17:41 16:59:22 18:40:36 20:20:38 Max-El 34.733 79.964 Zenith 41.455 12.878 Time 13:29:21 15:10:39 | 18:33:36 20:14:40 Rep-band(stat.) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) Rep-sta rt 13:24:43 15:05:45 16:47:17/16:52:53 18:28:40 20:11:08 DP-mo de OBS ! TCU ! OBS OBS ! ACS ! OBS OBS OBS ! GIS MEM ! OBS OBS A CS-mode Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Poin ting SUN-p os � s / � s | / | | / | | / | | / | 13.51 / 188.08 A ttitude 2 4 192.6943 62.4681 343.0806 3 5 2 4 192.6940 62.4680 343.0807 3 5 2 4 192.6941 62.4683 343.0804 3 5 2 4 186.7285 76.9802 337.4689 3 5 2 4 186.7288 76.9806 337.4683 3 5 OP-sta rt(CE) 13:33:07 ( 00h ) Cont( 0Ah ) Cont ( 18h ) Cont ( 22h ) Cont ( 2Ah ) GIS HAM ERR Normal Normal Normal Normal Normal A CS ERR (SH)MOMCHG | | | | SIS-mo de F ain t/F ain t 1111/3333 F ain t/F ain t 1111/3333 F ain t/F ain t 1111/3333 F ain t/F ain t 1111/3333 F ain t/F ain t 1111/3333 S0/1-TECT � 32 : 94/ � 33 : 21 � 32 : 89/ � 33 : 11 � 33 : 04/ � 33 : 21 � 33 : 62/ � 33 : 79 � 34 : 15/ � 34 : 28 S0/1-CCDT � 60 : 02/ � 59 : 89 � 59 : 93/ � 59 : 80 � 59 : 70/ � 59 : 56 � 59 : 51/ � 59 : 37 � 59 : 56/ � 59 : 37 GIS-mo de PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) GIS LD Hit 23/25 cps 28/30 cps 32/29 cps 29/27 cps 25/25 cps P X Y R S P os MErr HV HL Gain RT-L RT-U T emp RBMT CalPk CalCnt CalTim RT Pk 10 8 8 5 0 FLF No 3/4 48 159 218 18.6 18.5 380 672 7784 184.2 Pass: 9601050927 3/4 40 159 218 13.1 407 606 7784 180.0 SIS Mo de Changes: HD111812: 1111/3333 F/F for all, L VL OFF, ADRS OFF. NGC4438: 1111/3333, F/F for bit H, B/B for bit M, L VL OFF, ADRS OFF. NGC533: 0101/2323, B/B for all, L VL OFF, ADRS OFF. GIS Mo de Changes: PH (10{8{8{5{0) Battery Condition (min/max) BA T V{A BA T V{B BA T I{A BA T I{B BA T T{A BA T T{B 19.30/23.30 19.40/23.30 -5.46/4.75 -4.60/4.78 5.10/9.03 4.82/8.46 Maneuv er Op eration Sta rt Time T a rget Name # ( � , � ) ( � , � , ) 1/5 17:51 NGC4438 6 ( 186.9417 , 13.0089 ) ( 186.7286 , 76.9806 , 337.4683 ) 1/6 6:21 NGC533 1 ( 21.3750 , 1.7644 ) ( 21.4756 , 88.0599 , 221.0052 ) Commen t: ,2E!0 : T oday’s 1st target is HD111812. Its cout rate is not signi�cantly di�erent from yesterda y’s. Coun t rate of the next target, NGC4438, is 0.2 c/sec/SIS. G>MJ?6B6<68PRQ!0 ;IASNE/ .95GH5HG <KDU 1TEV4CFO RQ!095H G;U :J FWE -@ZX=7U ( [\ ) ]L^3 ( Y\ )