%’)(& OPERA TION REPOR T Rev.5 V er 3.1 96 , 1 - 24 + Y+ 1068 KSC *. : H.Kub o and T.Kosuga Ab ell 1914/3C303 P ASS 1 P ASS 2 P ASS 3 P ASS 4 P ASS 5 P ass No. 960124{0308 960124{0411 960124{0515 960124{0618 960124{0722 Op eration X REP OP/OG-08 WR T TCU MEM MODE OP ST AR T X REP SBR-A RNG ST AR-05 WR T S-CTLG CHK OBS MODE RNG OFF X REP BDR STOP X REP BDR STOP X REP SBR-A RNG CPU STP/RST GIS MEM MODE RNG OFF X REP T a rget Ab ell 1914 Ab ell 1914 Ab ell 1914 Ab ell 1914 Ab ell 1914 A OS(UT) 3:44:10 5:26:13 7:07:22 8:49:13 10:30:47 LOS(UT) 3:57:09 5:38:43 7:20:02 9:01:25 10:41:39 Max-El 25.282 67.485 Zenith 52.983 16.949 Time 3:50:36 5:31:51 | 8:54:46 10:35:49 Rep-band(stat.) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) Rep-sta rt 3:45:47 5:28:11 7:08:20/7:14:04 8:50:09 10:31:57 DP-mo de OBS ! TCU ! OBS OBS ! ACS ! OBS OBS OBS OBS A CS-mode Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Poin ting SUN-p os � s / � s 12.02/200.31 12.06/200.50 12.13/200.64 12.20/200.78 12.27/201.04 A ttitude 2 4 216.2956 52.1596 339.8687 3 5 2 4 216.2955 52.1595 339.8698 3 5 2 4 216.2961 52.1600 339.8706 3 5 2 4 216.2957 52.1598 339.8684 3 5 2 4 216.2954 52.1597 339.8679 3 5 OP-sta rt(CE) 3:54:11 ( 00h ) Cont ( 0Ah ) Cont ( 14h ) Cont ( 1Eh ) Cont ( 28h ) GIS HAM ERR Normal Normal Normal Normal Normal A CS ERR | | | | | SIS-mo de Bright/Brigh t 0101/2323 Bright/Brigh t 0101/2323 Bright/Brigh t 0101/2323 Bright/Brigh t 0101/2323 Bright/Brigh t 0101/2323 S0/1-TECT � 38 : 95/ � 39 : 04 � 38 : 13/ � 38 : 22 � 36 : 96/ � 37 : 00 � 35 : 95/ � 35 : 88 � 35 : 12/ � 35 : 01 S0/1-CCDT � 61 : 62/ � 61 : 72 � 61 : 62/ � 61 : 72 � 61 : 62/ � 61 : 72 � 61 : 62/ � 61 : 72 � 61 : 62/ � 61 : 67 GIS-mo de PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) GIS LD Hit 22/24 cps 28/28 cps 29/31 cps 27/27 cps 22/24 cps P X Y R S P os MErr HV HL Gain RT-L RT-U T emp RBMT CalPk CalCnt CalTim RT Pk 10 8 8 5 0 FLF No 3/4 48 159 218 17.5 17.4 381 892 9628 184 Pass: 9601240308 3/4 40 159 218 11.5 407 821 9628 180 SIS Mo de Changes: Ab ell 1914: 0101/2323, B/B for any bit, L VL OFF 3C303: 1111/3333, F/F for any bit, L VL 0.48keV ON for bit-M GIS Mo de Changes: PH (10{8{8{5{0) Battery Condition (min/max) BA T V{A BA T V{B BA T I{A BA T I{B BA T T{A BA T T{B 19.60/23.30 19.60/23.30 -5.03/4.75 -4.60/4.78 5.65/7.04 4.82/8.46 Maneuv er Op eration Sta rt Time T a rget Name # ( � , � ) ( � , � , ) 1/24 19:30 3C303 5 ( 220.7614 , 52.0271 ) ( 220.4332 , 37.9538 , 334.9297 ) Commen t: /4K"2 : The count rate of Ab ell 1914 is 0.79 cts/s/SIS (5arcmin), 0.25 cts/s/GIS(3arcmin). [4Q\ 4 : 0 cd W 8 F> D 7 O?] @ W@ W " 2I Q H VD ; A KE ? :\f e X ?U S 8 IHC D ; O> A] @ W @WiX!;mPl=H7FBPE?J]nPK6KqkgLG<N7CAKE>R8]9997^hCD<___7^ ‘opa]$Z=Y: KSC I3j]14L\opsKbcMTX#E5t>O?]‘ra