"$&%# OPERA TION REPOR T Rev.5 V er 3.1 96 ) 2 * 14 ( Y+ 1089 KSC ’+ : M. Ishida, T. Murak ami and S. Suzuki NGC2808 ! Ab ell 2104 P ASS 1 P ASS 2 P ASS 3 P ASS 4 P ASS 5 P ass No. 960214{1133 960214{1236 960214{1340 960214{1443 960214{1546 Op eration X REP OP/OG-06 WR T TCU MEM ERRCODE RST OP ST AR T X REP SBR A RNG SCT 02 WR T SCT CHK OBSER VE MODE RNG OF X REP CPU 2/3 STOP CPU 2/3 RST ERRCODE RST BDR STP X REP BDR STP X REP CPU 2/3 STP CPU 2/3 RST GIS MEM MODE X REP SBR A RNG RNG OFF T a rget NGC2808 NGC2802 NGC2808 NGC 2808 NGC 2808 A OS(UT) 16:13:14 17:53:26 19:34:48 21:16:17 22:57:41 LOS(UT) 16:23:26 18:05:14 19:47:17 21:28:55 23:10:07 Max-El 10.79 38.673 Zenith 79.684 35.520 Time 16:18:08 17:59:04 | 21:21:52 23:03:12 Rep-band(stat.) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) X ( Complete ) Rep-sta rt 16:14:16 17:54:29 19:36:10/19:41:04 21:16:58 22:58:25 DP-mo de OBS ! TCU ! OBS OBS ! ACS ! OBS OBS OBS OBS A CS-mode Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Poin ting Normal{Poin ting SUN-p os � s / � s |/| |/| |/| 12.67/200.58 12.68/200.32 A ttitude 2 4 137.97699 154.65461 255.62164 3 5 2 4 137.97716 154.65667 255.62173 3 5 2 4 137.97687 154.65661 255.62223 3 5 2 4 137.97650 154.65657 255.62117 3 5 2 4 137.97685 154.65652 255.62157 3 5 OP-sta rt(CE) 16:19:00 ( 00h ) Cont ( 0Ah ) Cont ( 14h ) Cont ( 1Eh ) Cont ( 29h ) GIS HAM ERR | | Error ! Normal | | A CS ERR (SH)MOMCHG | (SH)MOMCHG | | SIS-mo de F ain t/F ain t 1111/3333 F ain t/F ain t 1111/3333 F ain t/F ain t 1111/3333 F ain t/F ain t 1111/3333 F ain t/F ain t 1111/3333 S0/1-TECT � 32 : 40/ � 32 : 63 � 33 : 08/ � 33 : 31 � 33 : 28/ � 33 : 45 � 33 : 52/ � 33 : 70 � 34 : 10/ � 34 : 23 S0/1-CCDT � 59 : 18/ � 58 : 95 � 59 : 27/ � 59 : 05 � 59 : 32/ � 59 : 09 � 59 : 23/ � 59 : 00 � 59 : 27/ � 59 : 05 GIS-mo de PH(10{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(8{8{8{5{0) PH(10{8{8{5{0) PH(8{8{8{5{0) GIS LD Hit 21/20 cps 27/23 cps 30/32 cps 34/33 cps 34/28 cps P X Y R S P os MErr HV HL Gain RT-L RT-U T emp RBMT CalPk CalCnt CalTim RT Pk 10 8 8 5 0 FLF No 3/4 48 159 218 18.6 18.5 382.86 735 9110 184.49 Pass: 9602141133 3/4 40 159 218 13.1 394.49 668 9110 180.00 SIS Mo de Changes: NGC2808 : F ain t(bit-H),F ain t(bit-M) 1111/3333,L VL ON(0.48keV) A2104 :F ain t(BIT-H), Bright(bit-M) 1111/3333, L VL OF GIS Mo de Changes: PH 10-8-8-5-0-0 (NGC2808, A2104) Battery Condition (min/max) BA T V{A BA T V{B BA T I{A BA T I{B BA T T{A BA T T{B 19.50/23.20 19.50/23.30 -4.55/4.75 -4.43/4.78 6.76/8.17 4.82/6.20 Maneuv er Op eration Sta rt Time T a rget Name # ( � , � ) ( � , � , ) 2/15 3:50 A2104 4 ( 235.0292 , -3.3090 ) ( 234.8234 , 93.3123 , 341.9030 ) Commen t: ,6 Q 3 : NGC2808(PI: Ishida(JPN)): The observed count-rates w ere < 0.01 cts/s/GIS2 (r=4 0 ) and 0.03 cts/s/SIS0C1 (r=3 0 ). BZL= 21 ^.L Ea KSC O MAC LC630 ?57 CZ‘ Ether net Og ?X TD Haic l?! V7I K; TF \U NC\mIK4KaGZM Raijin Q directry /gif O /8;o[ hJATD Ha7ZHuR v>Pcbe}tf ->9 da N\Vs@rF \S;a ( ~0 ) 7p DTDHa 4Hy wOn �Qq |LD Ha�> Okcj ?;Y _{R :YV QQ‘N >N>]D;W<LEaezxf