0 100 200 300 400 500

400

200

0

100 -100

Plot file version 3 created 21-MAY-2001 20:49:42 VS05X.MSORT.2 Freq = 4.9300 GHz, Bw = 16.000 MHz Calibrated with CL # 4

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Vector averaged cross-power spectrum IF range: 1 - 2 Timerange: 00/07:30:00 to 00/07:35:00 Baseline: Several displayed Stokes: LL

NRAO - HAR

0 100 200 300 400 500

0.8

0.4

0.0

200 0 NRAO - VSO

Channels/IF

0 100 200 300 400 500

2.0

1.0

0.0

200 0 HART - VSO