IF 1(LL)

800 600 400 200 0 IF 2(LL)

100 -100

Plot file version 6 created 28-JUL-2004 15:15:45 MULTI VS05Y1.UVDATA.2 Freq = 4.8000 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with SN # 4 but no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Vector averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/03:30:00 to 00/03:40:00

NOTO - HAR

IF 1(LL)

120

80

40

0 IF 2(LL)

200 0 NOTO - KAL

IF 1(LL)

Channels

0 100 200

1.2

0.8

0.4

0.0 IF 2(LL) 0 100 200

200 0 NOTO - VSO

IF 1(LL)

Channels

0 100 200

120 80 40 0 IF 2(LL) 0 100 200

200 0 HART - KAL