IF 1(LL)

800 600 400 200 0 IF 2(LL)

0 -10

Plot file version 1 created 30-JUL-2006 03:54:27 MULTI VS09J.UVDATA.1 Freq = 4.9660 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with SN # 9 but no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Vector averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/12:00:00 to 00/12:30:00

BR - LA

IF 1(LL)

800 600 400 200 0 IF 2(LL)

5 -5 FD - LA

IF 1(LL) Channels

0 50 100

600 400 200 0 IF 2(LL) 0 50 100

10 0 HN - LA

IF 1(LL) Channels

0 50 100

800 600 400 200 0 IF 2(LL) 0 50 100

0 -10 KP - LA

IF 1(LL)

600

400

200

0 IF 2(LL)

20 0

Plot file version 2 created 30-JUL-2006 03:54:39 MULTI VS09J.UVDATA.1 Freq = 4.9660 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with SN # 9 but no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Vector averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/12:00:00 to 00/12:30:00

LA - MK

IF 1(LL)

800 600 400 200 0 IF 2(LL)

5 -5 LA - NL

IF 1(LL)

Channels

0 50 100

600 400 200 0 IF 2(LL) 0 50 100

10 -10 LA - OV

IF 1(LL) Channels

0 50 100

600

400

200

0 IF 2(LL) 0 50 100

20 -20 LA - SC

IF 1(LL)

600 400 200 0 IF 2(LL)

10 -10 -30

Plot file version 3 created 30-JUL-2006 03:54:50 MULTI VS09J.UVDATA.1 Freq = 4.9660 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with SN # 9 but no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Vector averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/12:00:00 to 00/12:30:00

LA - Y

IF 1(LL)

600 400 200 0 IF 2(LL)

100 -100 LA - RZ

IF 1(LL)

800 600 400 200 0 IF 2(LL)

0 -10

Plot file version 4 created 30-JUL-2006 03:55:09 MULTI VS09J.UVDATA.1 Freq = 4.9660 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with SN # 9 but no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Vector averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/07:45:00 to 00/08:15:00

BR - LA

IF 1(LL)

800 600 400 200 0 IF 2(LL)

0 -10 FD - LA

IF 1(LL)

Channels

0 50 100

600 400 200 0 IF 2(LL) 0 50 100

5 -5 HN - LA

IF 1(LL)

Channels

0 50 100

800 600 400 200 0 IF 2(LL) 0 50 100

0 -10 KP - LA

IF 1(LL)

800 600 400 200 0 IF 2(LL)

2 -2 -6

Plot file version 5 created 30-JUL-2006 03:55:43 MULTI VS09J.UVDATA.1 Freq = 4.9660 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with SN # 9 but no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Vector averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/07:45:00 to 00/08:15:00

LA - NL

IF 1(LL)

800 600 400 200 0 IF 2(LL)

5 -5 LA - OV

IF 1(LL)

Channels

0 50 100

600

400

200

0 IF 2(LL) 0 50 100

10 -10 LA - SC

IF 1(LL)

Channels

0 50 100

800 600 400 200 0 IF 2(LL) 0 50 100

0 -20 LA - Y

IF 1(LL)

800 600 400 200 0 IF 2(LL)

100 -100

Plot file version 6 created 30-JUL-2006 03:56:49 MULTI VS09J.UVDATA.1 Freq = 4.9660 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with SN # 9 but no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Vector averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/07:45:00 to 00/08:15:00

LA - TZ